**9Национальный исследовательский университет**

**«МЭИ»**

**Институт радиотехники и электроники**

**Кафедра радиотехнических систем**

**аппаратура потребителей СРНС**

Курсовой проект

ФИО студента: СолдатовА.А. \_

Группа: \_\_\_эр-15-14

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО преподавателя:Корогодин И.В.

Оценка:

**Москва, 2019 г.**

№ SV – 11.

**Этап 1. Использование сторонних средств**

На крыше корпуса Е МЭИ установлена трехдиапазонная антенна [Harxon HX-CSX601A](https://en.harxon.com/u_file/product/18_08_08/Harxon%20HX-CSX601A%20Brochure.pdf). Она через 50-метровый кабель, [сплиттер, bias-tee и усилитель](https://www.srns.ru/wiki/Blog:Mikhaylova/25.06.2018_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2" \o "Blog:Mikhaylova/25.06.2018 Антенный пост на 8 приемников) подключена к трем навигационным приемникам:

* Javad Lexon LGDD,
* SwiftNavigation Piksi Multi,
* FPGA-based приемник на основе нашего ядра CoreZh.

Рис 1. Конверция





Рис 2. К решению навигационной задачи



Решение навигационной задачи





Таблица текущих и предыдущих эфемерид в подпрограмму RTKNAVI.

Входные данные задаются через кнопку I, результат выводится через маленький прямоугольник.



Для спутника номер 11



G10 11 - 19018 74 0 00 2019/02/13 14:00:00 2019/02/13 14:00:00 2019/04/11 01:06:13



26560497.915 0.01655380 52.03378 -88.51920 -88.51920 -2.37283 3.2711E-07 -5.1417E-07 7.7762E-09




-660853.4 0.0059 0.0000 -12.1 0.0 0.0 -2.9616E-06 7.8622E-06 2.0244E+02




-5.3906E+01 -2.4401E-07 -1.7881E-07 1 0


С помощью GNNS Planning выбирается место, время и нужный спутник







1. График угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online на заданный интервал времени .
2. Лучше всего спутник был виден в 15.30.



Пауза на 15.30

clear all;

clc;

% Исходныеданные

% Square root of semi-major axis

A = 26560497.915;

% Ephemerides reference epoch in seconds within the week

Toe = 309600;

% Mean anomaly at reference epoch

M0 = -0.041;

% Longitude of ascending node at the beginning of the week

omega\_zero = -1.545;

% Argument of perigee

omega = 1.862;

% Rate of node's right ascension

omega\_dot = degtorad(-5.1417e-7);

% WGS 84 value of earth's rotation rate

omega\_dot\_e = 7.2921151467e-5;

% Eccentricity

e = 0.001655380;

% Inclination at reference epoch

I0 = 0.908;

% Mean motion difference

delta\_n = degtorad(3.2711e-7);

M = 3.986005\*10^14;

% Rate of inclination angle

IDOT = degtorad(7.7762e-9);

Cus = 7.8622e-6;

Cuc = -2.9616e-6;

Crs = -5.3906e1;

Crc = 2.0244e2;

Cis = -1.7881e-7;

Cic = -2.4401e-7;

% Решение

for k=1:43200

T = 302400 + k;

Tk = T - Toe;

% Time from ephemeris reference epoch

if (Tk > 302400)

Tk = Tk - 604800;

elseif (Tk < -302400)

Tk = Tk + 604800;

end

% Compute mean motion

n0 = sqrt(M/A^3);

% Correct mean motion

n = n0 + delta\_n;

% Mean anomaly

Mk = M0 + n\*Tk;

Ek\_prev = 0;

while(true)

Ek = Mk + e\*sin(Ek\_prev);

if (abs(Ek\_prev - Ek) <= 0.0000001)

break;

end

Ek\_prev = Ek;

end

% True Anomaly

Vk = atan2(((sqrt(1-e^2)\*sin(Ek))/(1 - e\*cos(Ek))), ((cos(Ek) - e)/(1 - e\*cos(Ek))));

% Argument of Latitude

Fk = Vk + omega;

%Second Harmonic Perturbations

delta\_Uk = Cus\*sin(2\*Fk) + Cuc\*cos(2\*Fk);

delta\_Rk = Crs\*sin(2\*Fk) + Crc\*cos(2\*Fk);

delta\_Ik = Cis\*sin(2\*Fk) + Cic\*cos(2\*Fk);

% Correct Argument of Latitude

Uk = Fk + delta\_Uk;

% Correct Radius

Rk = A\*(1 - e\*cos(Ek)) + delta\_Rk;

% Correct Inclination

Ik = I0 + delta\_Ik + IDOT\*Tk;

% Correct longitude of ascending node

Wk = omega\_zero + (omega\_dot - omega\_dot\_e)\*Tk - omega\_dot\_e\*Toe;

% Positions in orbitalplane

xk = Rk\*cos(Uk);

yk = Rk\*sin(Uk);

% Earth-fixed coordinates

% Координатывсистеме ECEF

xk\_fixed(k) = xk\*cos(Wk) - yk\*cos(Ik)\*sin(Wk);

yk\_fixed(k) = xk\*sin(Wk) + yk\*cos(Ik)\*cos(Wk);

zk\_fixed(k) = yk\*sin(Ik);

rangeEcef(k) = sqrt((xk\_fixed(k))^2 + (yk\_fixed(k))^2 + (zk\_fixed(k))^2);

% Переведем координаты в систему ECI

theta = omega\_dot\_e\*Tk;

xk\_eci(k) = xk\_fixed(k)\*cos(theta) - yk\_fixed(k)\*sin(theta);

yk\_eci(k) = xk\_fixed(k)\*sin(theta) + yk\_fixed(k)\*cos(theta);

zk\_eci(k) = zk\_fixed(k);

rangeEci(k) = sqrt((xk\_eci(k))^2 + (yk\_eci(k))^2 + (zk\_eci(k))^2);

% Построимдиаграмму SkyView

moscowLatitude = 55.75;

moscowLongitude = 37.62;

moscowHeight = 150;

[East, North, Up] = ecef2enu(xk\_fixed(k), yk\_fixed(k), zk\_fixed(k), moscowLatitude, moscowLongitude, moscowHeight, wgs84Ellipsoid);

rangeFromRecieverToSatellite = sqrt(East^2 + North^2 + Up^2);

elevation(k) = -asin(Up/rangeFromRecieverToSatellite)\*180/pi + 90;

azimuth(k) = atan2(East, North);

end

% Построение SkyView

figure;

polar (azimuth, elevation);

title('SkyView');

grid on;

camroll(90);

% Графически отобразим траекторию спутника №9 в системе ECI и ECEF

thetavec = linspace(0, pi, 50);

phivec = linspace(0, 2\*pi, 50);

[th, ph] = meshgrid(thetavec,phivec);

R = 6.371\*10^6;

x = R.\*sin(th).\*cos(ph);

y = R.\*sin(th).\*sin(ph);

z = R.\*cos(th);

latitude = 55\*pi/180;

longitude = 37\*pi/180;

coordMoscowX = R\*cos(latitude)\*cos(longitude);

coordMoscowY = R\*cos(latitude)\*sin(longitude);

coordMoscowZ = R\*sin(latitude);

% Всистеме ECEF

figure;

surf(x, y, z);

axis equal;

hold on;

plot3(xk\_fixed(1,:), yk\_fixed(1,:), zk\_fixed(1,:));

axis vis3d;

grid on;

title('ТраекторияспутникавсистемеECEF');

xlabel('x, м');

ylabel('y, м');

zlabel('z, м');

% ВсистемеECI

figure;

surf(x, y, z);

axis equal;

hold on;

plot3(xk\_eci(1,:), yk\_eci(1,:), zk\_eci(1,:), coordMoscowX, coordMoscowY, coordMoscowZ, 'k.','MarkerSize', 30);

axis vis3d;

grid on;

title('ТраекторияспутникавсистемеECI');

xlabel('x, м');

ylabel('y, м');

zlabel('z, м');

